**SANPOMETER MD918 бесконтактный цифровой измеритель влажности древесины**

|  |  |
| --- | --- |
| SANPOMETER MD918 бесконтактный цифровой измеритель влажности древесины | Индукционный бесконтактный цифровой измеритель влажности древесины, проводящий мониторинг материала с помощью высокочастотных электромагнитных волн. Влагомер работает с 10-ю настраиваемыми значениями плотности для различных видов древесины. Оснащен большим ЖК-дисплеем повышенной четкости с подсветкой.Особенности и преимущества:* диапазон измерения влажности от 4% до 80%
* разрешение прибора на влажность 0,5%
* погрешность прибора на влажность ±1%Rh+0,5
* 10 настраиваемых значений плотности для различных видов древесины
* автокомпенсация температуры
* индикация изменения влажности
* функция установки верхнего значения влажности и предупреждения о его превышении
* эксплуатация при температуре от -10°C до +60°C
* эксплуатация при влажности от 0% до 70% Rh
* элемент питания 1,5V AAA (3 шт.)
* размер 132x67x26 мм
* поставляется в комплекте с чехлом
 |