**SANPOMETER MD918 бесконтактный цифровой измеритель влажности древесины**

|  |  |
| --- | --- |
| SANPOMETER MD918 бесконтактный цифровой измеритель влажности древесины | Индукционный бесконтактный цифровой измеритель влажности древесины, проводящий мониторинг материала с помощью высокочастотных электромагнитных волн. Влагомер работает с 10-ю настраиваемыми значениями плотности для различных видов древесины. Оснащен большим ЖК-дисплеем повышенной четкости с подсветкой.  Особенности и преимущества:   * диапазон измерения влажности от 4% до 80% * разрешение прибора на влажность 0,5% * погрешность прибора на влажность ±1%Rh+0,5 * 10 настраиваемых значений плотности для различных видов древесины * автокомпенсация температуры * индикация изменения влажности * функция установки верхнего значения влажности и предупреждения о его превышении * эксплуатация при температуре от -10°C до +60°C * эксплуатация при влажности от 0% до 70% Rh * элемент питания 1,5V AAA (3 шт.) * размер 132x67x26 мм * поставляется в комплекте с чехлом |