

**Игольчатый влагомер GANN COMPACT S**

 Игольчатый влагомер GANN COMPACT S предназначен для предварительного измерения влажности пиломатериалов и изделий из древесины твердых и мягких пород в процессе производства, сушки и хранения[.](https://propribory.ru/product/25131?c=407)  Принцип работы – преобразование электрического сопротивления древесины в проценты влажности Температура измеряемой древесины учитывается с помощью прилагаемой таблицы температурной коррекции

 Применяются данные приборы во всех деревообрабатывающих производствах, а так же на строительных рынках, поставляющих изделия из древесины Измеритель влажности древесины обязателен при производстве напольных покрытий и используется на всех этапах работы с древесиной (в том числе МДФ, ДСП, фанера) при мебельном производстве или в строительстве Без постоянного наблюдения за процентом влажности дерева нельзя обеспечить качество производимой продукции на должном уровне.

**Технические характеристики**

Диапазон измеряемой влажности от 10 до 50 %

 Погрешность измерения влажности 2,0 %

 Габаритные размеры, мм 200х35х35

 Масса, кг 013

Источник питания 9V батарейки или Ni-Сd аккумуляторы

**Комплектация:**

- Влагомер

- Руководство по эксплуатации

- Упаковка

- Гарантийный талон