**Электронный измеритель влажности древесины и штукатурки**

**GANN HYDROMETTE COMPACT**



|  |  |
| --- | --- |
| **GANN Hydromette COMPACT (арт. 2010)** | |
| **Игольчатый влагомер GANN COMPACT предназначен для точного измерения влажности пиломатериалов и изделий из древесины твердых и мягких пород в процессе производства, сушки и хранения.**  **Принцип работы – преобразование электрического сопротивления древесины в проценты влажности. Прибор позволяет измерять влажность следующих пород древесины: ель, сосна, лиственница, береза, дуб, бук, клен и т. д.(две группы пород)**  **Температура измеряемой древесины учитывается с помощью прилагаемой таблицы температурной коррекции.  - корректировка по двум группам пород древесины; - полностью автоматическая регулировка инструмента; - трехразрядная ЖК индикация формата ХХ.Х - не требуется отдельных электродов или проводников; - питание от 9 В сухого элемента или заряжаемой батареи;**  **В комплекте:**  **- влагомер**  **- батарейка**  **- запасные электроды**  **- защитный колпачок** | |
| **Диапазон измеряемой влажности** | **от 5 до 20% W** |
| **Погрешность измерения влажности** | **± 0,5%** |
| **Толщина измеряемых изделий** | **до 25 мм** |