**testo 605-H1 - Термогигрометр стик-класса**

 testo 605 testo 605  testo 605

Термогигрометр стик-класса с держателем для воздуховода, включая. многофункциональный зажим и батарейку

Преимущества продукта:

* С расчетом температуры точки росы от -20 до +50 °Ctтр
* Долговечный, надежный, высокоточный сенсор влажности Testo
* Идеально подходит для измерений в воздуховодах
* Удобство считывания данных благодаря поворотному дисплею

**Описание продукта**

Гибкий термогигрометр стик-класса, компактный и точный. Сенсор с долгосрочной стабильностью работы гарантирует высокую точность измерений даже после многих лет эксплуатации. Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.

**Технические данные**

|  |  |
| --- | --- |
| Температура хранения | -20 … +70 °C |
| Рабочая температура | 0 … +50 °C |
| Тип батареи | 3 AAA микро батарейки |
| Ресурс батареи | Приблизительно 1000 часов |
| Размеры | 180 x 37 x 36 мм |

[Наверх](http://www.testo.ru/ru/home/products/productdetails.jsp?productNo=0560+6053#tabs)

**Сенсор влажности**

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 5 … 95 % отн.влажн. |
| Погрешность | ±3 % отн.влажн. |
| Разрешение | 0.1 % отн.влажн. |

[Наверх](http://www.testo.ru/ru/home/products/productdetails.jsp?productNo=0560+6053#tabs)

**Измерение температуры окружающего воздуха**

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 0 … +50 °C |
| Погрешность | ±0.5 °C |
| Разрешение | 0.1 °C |