Электронный измеритель влажности Hydromette BL compact



Электронный измеритель влажности Gann Hydromette BL compact для различных пород дерева и мягких строительных, изоляционных материалов. Зонды влагомера вдавливаются в соответствующий измеряемый материал и таким образом влагомер Gann Hydromette BL compact позволяет замерить количество влаги в исследуемом объекте. Прибор имеет малые размеры и вес, позволяет использовать его с такими материалами как: ДСП, фанера, пиломатериалы, дерево (макс. толщина до 25 мм), гипсовые смеси, штукатурка и т.д. После проведения измерений, минимальные и максимальные значения для каждого материала могут быть прочитаны из памяти влагомера. Каждый электронный влагомер Gann Hydromette BL compact поставляется в комплекте с батареей и запасными зондами.

   

**Особенности влагомера Gann Hydromette BL compact:**

* электронный измеритель влажности карманного размера
* для быстрого и серийного измерения
* результат выводится в процентном соотношении к массе
* 3-х строчный ЖК дисплей, с разрешением 0,1% влажн. и 0,1°C
* Четыре стадии коррекции древесных пород
* характеристики для 3 сортов стройматериалов и 2 изоляционных
* функция отображения максимального, минимального и текущего значения
* отображение температуры прибора или окружающей среды
* автоматическое отключение для экономии заряда батареи

Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон измерения влажности древесины | 6 ... 25% (шир.) |
| Влажность стройматериалов | 0,4 ... 6,0% по весу |
| Разрешение | 0,1% |
| Дисплей | 3-строчный дисплей |
| Время реакции | <2 сек. |
| Условия хранения | +5 ... +40 ° C  -10 ... +60 ° С (кратковременно) |
| Условия эксплуатации | 0 ... +50 ° C  -10 ... +60 ° С (кратковременно) |
| Источник питания | Батарея 9 В, 6LR61 или 6F22 |
| Размеры | 201 х 51 х 30 мм |
| Вес | около 170 грамм |

Комплект поставки

* измеритель влажности Gann Hydromette BL compact 1шт
* батарея 1шт
* инструкция по эксплуатации 1шт
* запасные щупы 1шт
* пластиковый кейс 1шт